2: odcięcie przepustnicy nieaktywne
3: odcięcie przepustnicy aktywne
4: normalny zakres steru kierunku
5: ograniczony zakres steru kierunku
6: normalny zakres steru wysokości
7: ograniczony zakres steru wysokości
8: normalny zakres lotek
9: ograniczony zakres lotek
10: podwozie schowane
11: podwozie wysunięte
12: oświetlenie wyłączone
13: oświetlenie włączone
14: faza lotu 1
15: faza lotu 2
16: faza lotu 3
17: faza lotu 4
18: faza lotu 5
20: nieaktywny mikser lotki kierunek
21: aktywny mikser lotki kierunek
22: nieaktywny mikser kierunek lotki
23: aktywny mikser kierunek lotki
24: nieaktywny mikser gaz wysokość
25: aktywny mikser gaz wysokość
26: klapy schowane
27: klapy wysunięte
28: termiczny tryb lotu
29: normalny tryb lotu
30: prędkościowy tryb lotu
32: hamulce aerodynamiczne nieaktywne
33: hamulce aerodynamiczne aktywne
34: silnik wyłączony
35: silnik włączony
36: autopilot nieaktywny
37: autopilot aktywny


150: Szybowiec kwant.
151: szybowiec mefisto.
152: szybowiec fuks.
153: szybowiec Filip.
154: szybowiec mosquito.

256-355: cyfry od 0 do 99
356-364: 100,200,300,400...900
365: tysiąc
366: tysiące
367: jedna
368: jedno
369: dwie
370-372: cała, całe, całych (czyli przecinek)
373: minus
378-385: dwadzieścia dwie, trzydzieści dwie... dziewięćdziesiąt dwie

399: volt
456-458: minuta, minuty, minut
460-462: sekunda, sekundy, sekund

//396-398: wolt, wolty, wolt(ów)
//399-401: amper, ampery, amper(ów)
//402-404: metr na sekundę, metry na sekundę, metrów na sekundę
//405-407: ???
//408-410: kilometr na godzinę, kilometry na godzinę, kilometrów na godzinę
//411-413: metr, metry, metrów
//414-416: stopień, stopnie, stopni
//417-419: procent, procenty, procent(ów)
//420-422: miliamper, miliampery, miliamper(ów)
//423-425: mili amperogodzina, mili amperogodziny, mili amperogodzin
//426-428: wat, waty, wat(ów)
//429-431: decybel, decybele, decybeli
//432-434: stopa, stopy, stóp
//435-437: węzeł, węzły, węzłów
//438-440: godzina, godziny, godzin
//441-443: minuta, minuty, minut
//444-446: sekunda, sekundy, sekund
//447-449: obrót, obroty, obrotów
//450-452: galon, galony, galonów

480: powitanie (do podmiany)
481: sprawdź drążek gazu
482: sprawdź przełączniki
483: Błąd !
485: niski poziom baterii

502: 20 sekund
503: 30 sekund
